**Промышленное швейное оборудование MAQI**

**17.01.2022**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Модель | Технические характеристики  | Розничная ,$ |
| Q1-M | Одноигольная прямострочная машина для сшивания легких и средних тканей. Длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13 мм, макс. cкорость шитья 5000 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенный в голову серводвигатель с блоком управления, с регулировкой скорости, с позиционером. LED подсветка. Экономия электроэнергии, низкий уровень вибрации и шума. | **330**  |
| Q1-H | Одноигольная прямострочная машина для средних и тяжелых, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13 мм, макс. cкорость шитья 3500 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенный в голову серводвигатель с блоком управления, с регулировкой скорости, с позиционером. LED подсветка. Экономия электроэнергии, низкий уровень вибрации и шума. | **335** |
| Q2-M | Одноигольная прямострочная машина для легких и средних тканей , длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13,6 мм, макс. Скорость шитья 5000 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенный серводвигатель, блок управления. LED подсветка. **Автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы.** Низкое потребление электричества, высокая производительность.  | **409** |
| Q4-M-4C-II | АВТОМАТ! Одноигольная прямострочная машина для легких и средних тканей, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13,6 мм, макс. Скорость шитья 5000 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенный серводвигатель, блок управления. LED подсветка. Низкое потребление электричества, высокая производительность. СЕНСОРНЫЙ ПУЛЬТ**Автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы, закрепка, подъем лакпки.** | **510** |
| Q4-H-4C-IV | АВТОМАТ! Одноигольная прямострочная машина для средних и тяжелых тканей, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13,6 мм, макс. Скорость шитья 5000 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенный серводвигатель, блок управления. LED подсветка. Низкое потребление электричества, высокая производительность. СЕНСОРНЫЙ ПУЛЬТ**Автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы, закрепка, подъем лакпки.** | **520** |
| Q5TE-M-4C-IV | АВТОМАТ! Одноигольная прямострочная машина для легких и средних тканей, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13,6 мм, макс. Скорость шитья 5000 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенный серводвигатель, шаговый двигатель, блок управления в корпусе машины. LED подсветка. Многофункциональный разъем USB Автоматическая адаптация на различную толщину прошиваемого материала. Возможность шитья Декоративными строчками, чистая закрепка.**Автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы, закрепка, подъем лакпки.**Низкое потребление электричества, высокая производительность. СЕНСОРНЫЙ ПУЛЬТ |  |
| LS 0303DP | Одноигольная прямострочная машина для тяжелых материалов, машина с верхним и нижним транспортером (ПЕРЕТОП), с увеличенным челноком, длина стежка до 8 мм, подъем внутренней лапки до 8 мм, внешней лапки до 16 мм,встроенные сердводвигатель в голову машины, скорость шитья 2000 об/мин, автоматическая система смазки. | **540** |
| LS 0303DPCX | Одноигольная прямострочная машина для тяжелых материалов, машина с верхним и нижним транспортером (ПЕРЕТОП), с увеличенным челноком, длина стежка до 12 мм, подъем внутренней лапки до 8 мм, внешней лапки до 16 мм,встроенные сердводвигатель в голову машины, скорость шитья 2000 об/мин, автоматическая система смазки. | **550** |
| LS 640E -4D | Одноигольная прямострочная машина тяжелых материалов, машина с нижним транспортером , вылет рукава увеличен до 335 мм, с увеличенным челноком, длина стежка до 9 мм, подъем лапки до 16 мм, встроенные серводвигатель в голову машины, скорость шитья 2200 об/мин, автоматическая система смазки**.** **Автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы, закрепка, подъём лапки.** | **1 300** |
| LS 9520 MX-ND4 | Одноигольная прямострочная машина средних тканей с ножом для обрезки края материала на 3,2 мм, толщина обрезаемого материала до 4 мм, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13 мм, макс. Скорость шитья 5000 об/мин. Встроенный серводвигатель с позиционером, с плавной регулировкой скорости. Сухая голова. LED подсветка**.** **Автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы, закрепка, подъем лапки** |  |
|  | **Двухигольные швейные машины** |  |
| LS 8450DP-5 | Двухигольная прямострочная машина для сшивания средних и тяжелых тканей. Длина стежка до 5 мм, подъем лапки 7-13 мм, макс. Скорость шитья 3000 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенный в голову серводвигатель с блоком управления, с регулировкой скорости, с позиционером. Экономия электроэнергии, низкий уровень вибрации и шума. БЕЗ отключением игл.Растояние между игл 6.4 мм.**Автоматические функции: Закрепкка, Позиционирование Иглы, Обрезка нити.** | **1 190**  |
| LS 8750DP | Двухигольная прямострочная машина для сшивания средних и тяжелых тканей. Длина стежка до 7 мм, подъем лапки 7-13 мм, макс. Скорость шитья 3000 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенный в голову серводвигатель с блоком управления, с регулировкой скорости, с позиционером. Экономия электроэнергии, низкий уровень вибрации и шума. БЕЗ отключением игл.Растояние между игл 6.4 мм.**Автоматические функции: Закрепкка, Позиционирование Иглы, Обрезка нити.** | **1 260**  |
| LS H4420 | Двухигольная прямострочная машина c унисонным (тройным) продвижением ( рейка + игла + шагающая лапка) для сшивания средних и тяжелых тканей. Длина стежка до 9 мм, подъем лапки 8/16 мм, макс. cкорость шитья 2000 об/мин, автоматическая система смазки.  БЕЗ отключением игл.Расстояние между игл 6.4 мм.Тип игл. DP\*17 (18#-23#) |  |
|  |  |  |
| C1-4-24 | Краеобметочная четырехниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, длина стежка 4,2 мм, ширина обметки 4 мм, скорость 7000 об/мин, подъем лапки до 5,5 мм. Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости. | **520** |
| C1-5-35 | Cтачивающее-обмёточная пятиниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, длина стежка 4 мм, ширина обметки 5 мм, макс. Скорость 7000 об/мин, расстояние между иглами 3 мм, подъем лапки до 5 мм. Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости. | **530** |
| C1-5-55 | Cтачивающее-обмёточная пятиниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, длина стежка 4 мм, ширина обметки 5 мм, макс. Скорость 7000 об/мин, расстояние между иглами 5 мм, подъем лапки до 5 мм. Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости. | **530** |
| X1C-4-54/433 | Промышленный четырехниточный оверлок . Высокоскоростная швейная машина для выполнения краеобметочных операций на легких и средних материалах.Многофункциональный разъем USB длина стежка 4,2 мм, ширина обметки 4 мм, скорость 7000 об/мин, подъем лапки до 5,5 мм. Величина дифференциальной подачи 0.85-2.8 | **520** |
| X5C-4-M03/333 | . Высокоскоростная швейная машина для выполнения краеобметочных операций на легких и средних материалах стандартной иглой, с автоматической обрезкой ниток и автоматическим подъемом лапки.Функция блокировки управления для безопасности.Наличие инфракрасных датчиков материалаНесколько режимов работы (автоматический, полуавтоматический и ручной)Многофункциональный разъем USB Голосовое сопровождение. Скорость шитья 7000 об/мин. Величина дифференциальной подачи 0.7-2 | **850** |
|  | **Машины строчки ЗИГ-ЗАГ** |  |
| LS T2284 | Одноигольная швейная машина челночного стежка для легких и средних тканей строчки Зиг-заг. Преимущества: Выполнение 1-шагового, 2- шагового, 3-шагового (укольного) зиг-зага. Применение: Нижнее белье, корсеты, перчатки, изделия из трикотажа. Автоматическая система смазки. Высота подъема лапки 5,5-10 мм. Скорость шитья 5000 об. Ширина зиг-зага 8 мм. Тип иглы DP\*5 (10#-14#) |  |
| W1-01CB/5.6(6,4) | Для трикотажных изделий, трехигольная распошивальная машина с верхним и нижним застилом, макс. Скорость шитья 6000 об/мин., расстояние между иглами 5,6 (6,4) мм, длина стежка 4,4 мм, подъем лапки 5 мм. Встроенный серводвигатель с позиционером, с плавной регулировкой скорости. | **765** |
| W1-02BB/5.6(6,4) | Для трикотажных изделий, трехигольная распошивальная машина с верхним и нижним застилом, с приспособлением для окантовки, макс. Скорость шитья 6000 об/мин., расстояние между иглами 5,6 (6,4) мм, длина стежка 4,4 мм, подъем лапки 5 мм. Встроенный серводвигатель с позиционером, с плавной регулировкой скорости. | **770** |
| W5-01CB/5.6(6,4) | Для трикотажных изделий, трехигольная распошивальная машина с верхним и нижним застилом, расстояние между иглами – 5,6 (6,4) мм, длина стежка до 4,4 мм, макс. Скорость шитья 6000 об/мин, подъем лапки до 7 мм, автоматическая электро обрезка нити, позиционер игл, подъем лапки. Встроенный серводвигатель с позиционером, с плавной регулировкой скорости. СЕНСОРНЫЙ ПУЛЬТ | **1557** |
| LS-T377D | Полуавтомат для пришивания пуговиц на 2 (4) прокола со встроенным серводвигателем в голову машины, возможность пришивания пуговицы крестом, двойной узел, диаметр пуговиц 10-28 мм, обрезка нити, макс. Скорость 1500 об/мин, подъем лапки более 9 мм | **1000** |
| LS-T1900ESS-Y  | Электронная швейная машина для выполнения закрепок, для средних материалов, подрезка нити, нитеотводчик, кол-во стежков 14-42, скорость 400-7200 ст/мин, макс. Длина закрепки 40 мм, подъем лапки более 13 мм | **2416** |
| LS-T782F | Петельная полуавтоматическая машина для выполнения прямой петли с прямым приводом и автоматическим подъемом лапки, для любых видов материалов, макс. Скорость 3600 ст/мин, подъем лапки до 12 мм, длина петли до 33 мм | **1800** |