**Промышленное швейное оборудование COWBOY(HIGHTEX)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| МОДЕЛЬ | КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | Розничная цена $. |
| ОДНОИГОЛЬНЫЕ МАШИНЫ ЧЕЛНОЧНОГО СТЕЖКА |
| 7204 | Одноигольная машина челночного стежка **с унисонным продвижением и увеличенным качающимся челноком**, Максимальная скорость 800 ст/мин, макс. подъем лапки до 20 мм, длина стежка до 12 мм. | **2744** |
| 7204-30 | **Одноигольная длинорукавная машина челночного стежка с унисонным продвижением и увеличенным качающимся челноком.** Максимальная скорость 800 ст/мин, макс. подъем лапки до 20 мм, длина стежка до 12 мм, вылет рукава 760 мм. | **5344** |
| 7243 | Одноигольная машина челночного стежка для тяжелых материалов, с **унисонным продвижением и качающимся увеличенным челноком** (аналог Juki TNU-243), макс. скорость 800 ст/мин, макс. подъем лапки до 25 мм, макс. длина 15 мм, рабочая поверхность 420\*170 мм. | **2088** |
| 74400 | Одноигольная машина, **с унисонным продвижением**, максимальная скорость 2000 ст/мин, макс. высота подъема лапки 16 мм, длина стежка до 9 мм, рабочая поверхность 254\*110 мм. | **1414** |
| 7132UL | Одноигольная машина челночного стежка, с увеличенным вертикальным челноком, подъем лапки 14 мм, длина стежка 13 мм, скорость 1200 ст/мин, рабочая поверхность 253\*190 мм. | **1714** |
| 733 | Одноигольная машина челночного стежка для тяжелых материалов, с **унисонным продвижением и качающимся увеличенным челноком** , макс. скорость 700 ст/мин, макс. подъем лапки до 32 мм, макс. длина 15 мм, рабочая поверхность 420\*218 мм. | **4182** |
| 718-20 | Одноигольная машина **с унисонным продвижением**, горизонтальным увеличенным челноком , (для пошива палаток, непромокаемые брезенты, авто обивка, обивка мебели), скорость 1200 ст/мин, подъем лапки 24 мм, длина стежка 10 мм, рабочая поверхность 508\*153 мм. | **5237** |
| 718-30 | Одноигольная машина **с унисонным продвижением**, горизонтальным увеличенным челноком, **увеличенная длина рукава**, (для пошива парусов, тентов, палаток, непромокаемые брезенты, авто обивка, обивка мебели), скорость 1200 ст/мин, подъем лапки 24 мм, длина стежка 10 мм, рабочая поверхность 762\*153 мм. | **4722** |
| 7273BV | Одноигольная машина челночного стежка **для сверх тяжелых материалов с верхним и нижним продвижением, качающимся челноком**. Скорость 700 об/мин, длина стежка до 12 мм, подъем лапки 32 мм. Тип иглы 1000H. Рабочая поверхность 420\*170 мм. | **1781** |
| 74420 | Двухигольная машина челночного стежка **с унисонным продвижением, без отключения игл**, макс. скорость 2000 об/мин, макс. высота лапки 16мм, макс. длина стежка до 9 мм, расстояние между иглами 3.2-25.4 мм (расстояние меняется путем замены комплекта). | **1352** |
| 7842+пуллер | Двухигольная машина челночного стежка **двойного продвижения, без отключения игл**, длина стежка до 5 мм, расстояние между иглами 4.8-46 мм (расстояние между иглами меняется путем замены комплекта), скорость 3000 ст/мин, подъем лапки до 13 мм, рабочая поверхность 265\*95 мм. | **1477** |
| 74420H(506-3) | Двухигольная колонковая машина челночного стежка **с унисонным продвижением, без отключения игл,** макс. скорость 2000 ст/мин, макс. высота лапки 16 мм, макс. длина стежка до 9мм, расстояние между иглами 12 мм (расстояние меняется путем замены комплекта). |  |
| РУКАВНЫЕ МАШИНЫ ЧЕЛНОЧНОГО СТЕЖКА |
| 7441 | Одноигольная машина с рукавной плотформой челночного стежка **с унисонным продвижением, с качающимся челноком.** Максимальная скорость 800 ст/мин, максимальный подъем лапки до 25 мм, максимальная длина стежка до 11 мм, диаметр цилиндрической платформы 90 мм, рабочая поверхность 420\*170 мм. | **2088** |
| 7441-25 | Одноигольная машина челночного стежка **с унисонным продвижением, с качающимся челноком**. Максимальная скорость 800 об/мин, максимальный подъем лапки до 20 мм, максимальная длина стежка до 11 мм, диаметр цилиндрической платформы 90 мм, рабочая поверхность 630\*170 мм. |  |
| 7341-2 | Двухигольная машина челночного стежка **с унисонным продвижением**, цилиндрической платформой и с вертикальной осью вращения, макс. скорость шитья 2000 ст/мин; максимальная длина стежка 6 мм; подъем лапки (коленом) 13 мм.. | **2299** |
| 7972 | Рукавная машина, позволяет работать в труднодоступных частях обуви и кожгалантерейных изделий, с челноком малого размера. Скорость 500 ст/мин, подъем лапки 8 мм, длина стежка 5 мм, рабочая поверхность 310\*110 мм. | **884** |
| МАШИНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 9266 | Одноигольная машина **тип стежка "зиг-заг"** для сверх-тяжелых материалов, макс. скорость 800 ст/мин, макс. подъем лапки до 20 мм, макс. длина стежка до 10мм, ширина до 12 мм, рабочая поверхность 320\*185 мм. | **3540** |
| 8901 | Термонож. Предназначен для резки синтетических тканей, веревок, строп. Длина ножа позволяет резать веревки диаметром до 2 см. Лезвие ножа нагревается до 500 оС | **120** |
| 9518 | Одноигольная машина **тип стежка "зиг-заг"** на 2,3,4 прокола, макс. скорость 1800 ст/мин, макс. подъем лапки до 12 мм, макс. длина стежка до 5 мм, ширина до 10 мм, рабочая поверхность 260\*115 мм. | **3903** |