**17.10.2024 г**

**Оборудование ВТО фирмы “Bieffe ” (Италия))**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| МОДЕЛЬ | КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | Цена розн, € |
| Magic Vapor BF052BE | Парогенератор с утюгом, хром.корпус,Бойлер 1,5 л., 900 Вт, 3 bar; утюг 850 Вт. Хромированный корпус. | **287** |
| Stir Vapor BF054BE | Парогенератор с утюгом,Бойлер 1,5 л., 900 Вт, 2,8 bar; утюг 850 Вт | **296** |
| Baby Vapor BF001BE | Парогенератор с утюгом. Бойлер 2,0 л., 900 Вт, внешний электроклапан с функцией регулировки подачи пара;, рабочее давление 2,8 bar; утюг 850 Вт | **334** |
| Baby Vapor BF010BE | Парогенератор с утюгом, хром.корпус.Бойлер 2.0 л., 900 Вт, внешний электроклапан с функцией регулировки подачи пара; рабочее давление 2,8 bar; утюг 850 Вт. Хромированный корпус. | **358** |
| Bieffe BF-MINI 3 (2,4 л) NEW (арт 018) | Парогенератор с утюгом.Бойлер 2,4 л., 900 Вт, с регулировкой подачи пара, рабочее давление 3 bar; утюг 850 Вт. Подключение 220 V.  | **364** |
| Bieffe BF-MINI 3 (2,4 л) хром(арт 019) | Парогенератор с утюгом.Бойлер 2,4 л., 900 Вт, с регулировкой подачи пара, рабочее давление 3 bar; утюг 850 Вт. Подключение 220 V. Хромированный корпус. | **379** |
| Super Vapor BF072CE | Парогенератор с утюгом. Бойлер 2,4 л., 900 Вт, внешний электроклапан с функцией регулировки подачи пара; имеет датчик-индикатор окончания воды в бойлере! рабочее давление 2,8 bar; утюг 850 Вт. Внешний манометр. | **379** |
| Super Vapor BF073CE | Парогенератор с утюгом. Бойлер 2,4 л., 900 Вт, рабочее давление 2,8 bar, внешний электроклапан с функцией регулировки подачи пара; имеет датчик-индикатор окончания воды в бойлере! утюг 850 Вт. Внешний манометр. Хромированный корпус. | **398** |
| Maxi Vapor BF004CE | Парогенератор с утюгом. Бойлер 3,5 л., 1300 Вт, рабочее давление 2,8 bar, внешний электроклапан с функцией регулировки подачи пара; внешний манометр. Имеет стеклянную трубку контроля уровня воды. Мощность утюг 850 Вт | **450** |
| Maxi Vapor BF003CE | Парогенератор с утюгом, хромированный корпус. Бойлер 3,5 л., 1300 Вт, рабочее давление 2,8 bar, внешний электроклапан с функцией регулировки подачи пара; внешний манометр. Имеет стеклянную трубку контроля уровня воды. Мощность утюг 850 Вт | **482** |
| Maxi Vapor Plus BF04PCE | Парогенератор с утюгом, объем бойлер 5 л., общая мощность нагревательных элементов 2200 Вт (1300+900 Вт), рабочее давление 2,8 bar, внешний электроклапан с функцией регулировки подачи пара; имеет стеклянную трубку контроля уровня воды. Внешний манометр. Мощность утюг 850 Вт. |  **574** |
| Maxi Vapor Plus BF03PCE | Парогенератор с утюгом, хром.корпус. Бойлер 5,0л., общая мощность нагревательных элементов 2200 Вт (1300+900 Вт), рабочее давление 2,8 bar, внешний электроклапан с функцией регулировки подачи пара; имеет стеклянную трубку контроля уровня воды. Внешний манометр. Мощность утюг 850 Вт. | **626** |
| Magic Vapor BF005BE | Парогенератор с утюгом, с допол. насадкамиБойлер 2,4 л., 1300 Вт, рабочее давление 5 bar, внешний электроклапан с регулировкой давления 0-6 bar; утюг 850 Вт | **540** |
| Automatic Vapor BF048СE | Автоматический парогенератор непрерывного действия с одним утюгом. Бойлел 2,8 литра, автоматическая подкачка осуществляется из ёмкости 10 литров. Мощность тенов 900+900 Вт. Утюг 850 Вт. | **973** |
| Automatic Vapor BF048С2 | Автоматический парогенератор непрерывного действия с двумя утюгами. Бойлел 2,8 литра, автоматическая подкачка осуществляется из ёмкости 10 литров. Мощность тенов 900+900 Вт. Утюги по 850 Вт. | **1135** |
| Парогенератор Bieffe Automatic Vapor BF425S02 | Автоматический парогенератор непрерывного действия с двумя утюгами .Объём бойлера 5 литров. Для автоматической подкачки воды дополнительная ёмкость 10 литров. Нагревательный элемент 4500 Вт. Рабочее давление 4,0 bar,свозможнстью увеличения до 5,5 bar. Манометр. Два утюга в комплекте.Подключение 380W. | **1897** |
| Парогенератор Bieffe Maxi Vapor BF014CETRS | Парогенератор высокого давления 4,5 бар с утюгом. Бойлер 3,5 л., мощность нагрева тенов 1800 Вт, внешний электроклапан с регулировкой подачи пара; утюг 850 Вт. Установлен кран для слива воды. | **431** |
| Парогенератор Bieffe Maxi Vapor BF015CETRS | Парогенератор высокого давления 4,5 бар с утюгом. Бойлер 5 л., мощность нагрева тенов 2200 Вт, внешний электроклапан с регулировкой подачи пара; утюг 850 Вт. Установлен кран для слива воды. | **545** |
| Парогенератор Bieffe Maxi Vapor BF017CENEW | Парогенератор с утюгом. Бойлер 6,5 л., мощность тенов 1500+1500 Вт, рабочее давление 4,5 bar, внешний электроклапан с регулировкой подачи пара.давления 0-6 bar; утюг 850 Вт. Установлен кран для слива воды. | **624** |
| Парогенератор Bieffe Scarpa Vapor BF4250000S (обувной)NEW | Парогенератор для чистки обуви со щеткой и паровым пистолетом. Бойлер на 3,3 литра (рабочий объём 2,8 литра), мощность тенов 1000Вт+1000Вт, рабочее давление 5,5 bar. Оснащен системой сушки с таймерами подачи горячего воздуха (37градусов). Так же системой озонирования для удаления бактерий и неприятных запахов. | **2385** |
| Паровая установка Scarpavapor No Limits BF4260000S | Машина для чистки обуви, ковров, сумок, автомобильных кресел, шлемов, диванов и т.д. Обработка осуществляется при помощи направленной струи пара, моющих средств и щеток, и заключается в растворении и удалении загрязнений с поверхности изделий. По окончании чистки может проводиться операция нанесения защитного слоя, сушка и озонирование. Мощность сушки 150W. Мощность вакуумной вытяжки 150W. Мощность вертикальной сушки 150W.Мощность аспиратора жидких веществ 1200W. Максимальное давление входа сжатого воздуха 6 бар. Давление бойлера 5 бар. Объем бойлера2,8л +доп.10л. Функция автоматической подкачки воды. Регулятор мощности пара. Автоотключение при отсутствии воды. Максимальная температура сушки 40С°. Напряжение-220 В. Вес НЕТТО 116кг. | **8448** |
| Парогенератор Bieffe Maxi Vapor BF004SV (со щёткой) | Парогенератор со щёткой. Объем бойлера 3,5 л, мощность тэна 1300 Вт. Рабочее давление 4,5 bar, внешний электроклапан с регулировкой подачи пара, напряжение 220V, в щётке установлен тэн 350 Вт для подогрева пара. | **487** |
| Парогенератор Bieffe Automatic Vapor Plus BF049BE NEW | Автоматический парогенератор непрерывного действия с одним утюгом. Бойлер 2,8 литра, автоматическая подкачка осуществляется из ёмкости 3 литра. Мощность тенов 900+900 Вт. Утюг 850 Вт. Есть сливное отверстие и манометр.  | **749** |
| Парогенератор Bieffe Automatic Vapor Plus BF049S2 (без утюгов) NEW | Автоматический парогенератор непрерывного действия на два рабочих места. Бойлер 2,8 литра, автоматическая подкачка осуществляется из ёмкости 3 литра. Мощность тенов 900+900 Вт. Утюг 850 Вт. Есть сливное отверстие и манометр. К парогенератору можно подключить утюг, паровую щётку, паровой пистолет по желанию клиента. | **756** |
| Гладильная доска BF006E |  Гладильная доска с подогревом и вакуумным отсосом, 115х40 см. Подогрев 750Вт, электропривод отсоса 150Вт.Поворотный рукав BF075/BF074 приобретается отдельно. | **366** |
| Гладильная доска BF070ВE | Гладильная доска со встроенным парогенератором и утюгом. Функции: подогрев рабочей поверхности и вакуумный отсос, 115 х 40 см. Бойлер 2,0 л, Подогрев 750 Вт, электропривод отсоса 150 Вт, утюг 850 Вт. Поворотный рукав BF075/BF074 приобретается отдельно | **681** |
| Гладильная доска BF091E | Гладильная доска с нагревом рабочей поверхности и вакуумным отсосом, 115 х 40 см. Подогрев 700 Вт, электропривод отсоса 150 Вт. Широкая подставка для парогенератора. Поворотный рукав BF075 приобретается отдельно | **408** |
| Гладильная доска BF291E | Гладильная доска с нагревом рабочей поверхности, вакуумным отсосом и надувом, 115 х 40 см. Подогрев 700 Вт, электропривод отсоса 150 Вт. Широкая подставка для парогенератора. Поворотный рукав BF075 приобретается отдельно | **475** |
| Гладильная доска BF008CR | Бытовая гладильная доска размер поверхности 12х38см. Высота регулируется до 100 см, семь положений по высоте. Подставка под утюг есть. Полка для белья есть. Вес 7,5 кг.  | **132** |
| Утюжильный стол BF080E | Утюжильный стол консольного типа с подогревом, вакуумным отсосом. Стол 115 х 40 см, подогрев 700 Вт, электро-привод отсоса 150 Вт. Поворотный рукав BF074/BF075 приобретается отдельно | **517** |
| Утюжильный стол BF084СE | Утюжильный стол консольного типа в комплекте с утюгом, с подогревом рабочей поверхности, встроенным парогенератором, вакуумным отсосом. Размер рабочей поверхности стола 115 х 40 см, подогрев стола 750 Вт, электропривод отсоса 150 Вт; бойлер 3,5 л., 1300 Вт, рабочее давление 2,8 bar. Мощность утюга 850 Вт, вес 1,7кг. Поворотный рукав BF075 приобретается отдельно. | **870** |
| Утюжильный стол BF085СЕ | Утюжильный стол консольного типа в комплекте с утюгом, с подогревом рабочей поверхности, встроенным автоматическим парогенератором, вакуумным отсосом. Размер рабочей поверхности стола 115 х 40 см, подогрев стола 750 Вт, электропривод отсоса 150 Вт; бойлер 2,8 л., 1300Вт, рабочее давление 2,8 bar; Мощность утюга 850 Вт, вес 1,7кг. Поворотный рукав BF075 приобретается отдельно. |  **1053** |
| Утюжильный стол BF115E | Прямоугольный утюжильный стол с подогревом и вакуумным отсосом. Стол 132 х 50 см, подогрев 700 Вт, электропривод отсоса 150 Вт | **708** |
| Утюжильный стол BF210Е | Прямоугольный утюжильный стол с подогревом рабочей поверхности и вакуумным отсосом. Размер столешницы 1500 х 800 мм. | **1083** |
| Утюжильный стол BF086СЕ | Прямоугольный утюжильный стол с подогревом и вакуумным отсосом, встроенным парогенератором и утюгом. Стол 132х50 см, подогрев 700 Вт, электропривод отсоса 150 Вт; бойлер 3,5 л., 1300 Вт, рабочее давление 2,8 bar; утюг 850 Вт , 1,5 кг. (1,7 кг) | **1040** |
| Утюжильный стол BF205CE | Прямоугольный утюжильный стол с подогревом и вакуумным отсосом, встроенным автоматическим парогенератором непрерывного типа и утюгом. Стол 132 х 50 см, подогрев 700 Вт, электропривод отсоса 150 Вт; бойлер 3,5 л., 1800 Вт, рабочее давление 2,8 bar; утюг 850 Вт, 1,5 кг. (1,7 кг | **1225** |
| Утюжильный стол BF100СE | Утюжильный стол консольного типа в комплекте с утюгом, с подогревом рабочей поверхности, встроенным парогенератором, вакуумным отсосом и ФУНКЦИЕЙ ПОДДУВА. Размер рабочей поверхности стола 115 х 40 см, подогрев стола 750 Вт, электропривод отсоса 150 Вт; бойлер 3,5 л., 1300 Вт, рабочее давление 2,8 bar. Мощность утюга 850 Вт, вес 1,7кг. Поворотный рукав BF075 приобретается отдельно.  | **940** |
| Утюжильный стол BF200СE | Утюжильный стол консольного типа в комплекте с утюгом, с подогревом рабочей поверхности, встроенным автоматическим парогенератором, вакуумным отсосом и ФУНКЦИЕЙ ПОДДУВА. Размер рабочей поверхности стола 115 х 40 см, подогрев стола 750 Вт, электропривод отсоса 150 Вт; бойлер 2,8 л., 1300Вт, рабочее давление 2,8 bar; Мощность утюга 850 Вт, вес 1,7кг. Поворотный рукав BF075 приобретается отдельно. | **1155** |
| Утюг FN1 | Электропаровой утюг 1,5 кг, 850 Вт | **109** |
| Утюг FP1 | Электропаровой утюг 1,7 кг, 850 Вт | **111** |
| Утюг FPIR2 | Электропаровой утюг 2,0 кг 850 Вт | **231** |
| Утюг FPIR3 | Электропаровой утюг 3,0 кг, 850 Вт | **231** |
| Рукав BF075 | Дополнительный рукав к консольным столам Bieffe, с вакуумным отсосом, размер 49х8х11 см | **79** |
| Рукав BF074 | Дополнительный рукав к консольным столам Bieffe, с подогревом и вакуумным отсосом, размер 49х8х11 см | **89** |
| Колодка BF011 | Дополнительная колодка для глажения рукавов, размер 55х8х12 см | **47** |
| Щетка AR115 | Паровая щетка к парогенераторам «Bieffe», напряжение 220В, мощность 500 Вт | **236** |
| Паровая щетка без ворса KITAV11 | Щётка-утюг предназначена для работы в вертикальном положении. Мощность нагрева тэна 500 Вт. Длинна провода электропитания и парового шланга 2,5 метра.  | **589** |
| Пароваящетка Bieffe RIS1002NEW | Паровую щетку Bieffe RIS1002 можно установить на любой парогенератор, подключение 220V, в щётке установлен тэн 350Вт для подогрева пара. На ручке щетки установлена кнопка при нажатии на которую осуществляется выход пара.  | **150** |
| Подставка Bieffe BF007 для парогенератора | Подставка для парогенераторов с дополнительной полкой. | **63** |
| Подставка Bieffe BF050 для парогенератора | Подставка для парогенераторов с дополнительной полкой. | **67** |

**\*Подлежащая уплате в рублях сумма определяется по официальному курсу валюты на день платежа, если иной курс или иная дата его определения не установлены законом или соглашением сторон.**