**Оборудование ВТО фирмы “Lelit” (Италия)**

**12.03.2018**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| МОДЕЛЬ | КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | Цена розн, €\* |
| Парогенераторы Lelit | | |
| PS11 | Парогенератор, мощность Тэна 1000 Вт., объем бойлера 1,4 л., рабочее давление 2,5 бар. Индикатор отсутствия воды в бойлере, фактическая емкость бойлера 1 л. | ***290*** |
| PS09N | Парогенератор, мощность Тэна 1000 Вт. Объем бойлера 2,5 л., внешний эл.клапан с регулятором кол-ва пара, манометр, разъем ILME. - без утюга. | ***300*** |
| PS05/BSH | Парогенератор, мощность Тэна 1400 Вт. - объем бойлера 2,5 л. Фактический объём бойлера 2 л., внешний эл.клапан, регулятор кол-ва пара. - рабочее давление 2,5 бар. Утюг FS / вес 1,8 кг | ***396*** |
| PG027 | Профессиональный парогенератор - объем бойлера 5 л. - мощность бойлера 1500Вт. - внешний эл.клапан с регулятором кол-ва пара - рабочее давление 3,5 бар. - оборудован сливным краном. | ***588*** |
| PG036 | Промышленный парогенератор на 2 рабочих места, автоматическое и ручноe управление-5 л. Два внешних эл.клапана с регулятором кол-ва пара. Насос для непрерывной подачи воды, контроль наличия воды, сливной кран. Рабочее давление 3,5 бар.-1500 Вт–230V. | ***732*** |
| PG1 | Промышленный парогенератор-2 рабочих места-полуавтоматическая подача воды. Два внешних эл.клапана с регулятором кол-ва пара. Насос для подачи воды, сливной кран. Рабочее давление 3,5 бар. - 3000 Вт–230V. | ***948*** |
| PGAUTO5NEW | Промышленный автоматический парогенератор 5 л. на 2 рабочих места. Два внешних электроклапана с регулятором кол-ва пара. Манометр. Кран слива воды. Вибрационный насос, подключение к водосети. Рабочее давление 3,5 – 4 Бар. 4000 Вт.– 380 V.- ВЕРСИЯ С ОБЛЕГЧЕННОЙ ЧИСТКОЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ВОДЫ | ***996*** |
| PG024 | Промышленный парогенератор на 2,5 литра, мощность бойлера 1,4 кВт, с возможностью быстрой смены инструментов (без инструмента), производительность по пару: 2 кг/час. | ***400*** |
| PG024/2 | Профессиональный комплект щеток для уборки (11насадок) | ***173*** |
| Гладильные доски Lelit | | |
| PA71N | Профессиональный гладильная доска с нагревом рабочей поверхности, вакуумом и надувом. Рабочая поверхность - 125х40 см. Высота стола - регулируется. Нагревательный элемент – 600Вт. | ***410*** |
| PA113 | Складывающаяся гладильная доска размер - 120х40 см, регулируемая высота до 97 см. Нагрузка - до 40 кг.,хромированная. Гладильная поверхность - оцинкованная решетка. Подставка под парогенератор и под белье. | ***118*** |
| PA160 | Складывающаяся гладильная доска размер XL - 125х47 см, регулируемая высота до 97 см. Нагрузка - до 40 кг.Хромированная, гладильная поверхность - оцинкованная решетка. Подставка под парогенератор и под белье. | ***137*** |
| PA163 | Складывающаяся гладильная доска размер -120х38 см, регулируемая высота до 97 см.,хромированная.Гладильная поверхность - оцинкованная решетка. Подставка под парогенератор. | ***101*** |
| Дополнительные принадлежности Lelit | | |
| FS154 | Электро-паровой утюг 1,8кг | ***88*** |
| PS355 | Электрический утюг без пара | ***111*** |
| PS355 KG3 | Электрический утюг без пара 3 КГ | ***135*** |

**\*Подлежащая уплате в рублях сумма определяется по официальному курсу валюты на день платежа, если иной курс или иная дата его определения не установлены законом или соглашением сторон**